Информация о качестве питьевой воды подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Красносельского городского поселения за 2024 год

 Производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории поселения отобрано 412 проб питьевой воды.

 В том числе 190 проб на водозаборных сооружениях и 222 пробы в распределительной сети.

 По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2:3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено.

 Промыто 9750 метров водопроводной сети.

 Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории сельского поселения. В 2024 году чистка и дезинфекция водонапорных башен в Красносельском городском поселении проводилась с 28:08 по 05.09.

 В 2025 году мероприятия по чистке и дезинфекции водонапорных башен запланированы на сентябрь.

 В 2024 году внепланово выполнены ремонтные работы сетей холодного водоснабжения по ул. Советской, Шоссейной, Красной, Строителей общей протяженностью 327 метров.

 За счет субсидий, предоставленных муниципальным образованием Гулькевичский район, выполнены ремонтные работы сетей водоснабжения по ул. Красной и пер. Лесной протяженностью 479 метров.